FT232RL的串口方式支持:WINDOWS 98/ME/2000/XP/server 2003/VISTA/
server 2008/WIN 7/64/32-bit/WIN 8/64/32-bit及Mac OS 8.6以上操作系统版本，提供相关驱动程序，
FT232RL的USB转串口支持大多数常用的串口监控及调试工具程序。

驱动安装方法：
    标准INF文件安装方法
    WINDOWS提示找到新硬件，指定驱动程序所在目录windows/CDM v2.10.00 WHQL Certified/，自动安装驱动，
    如果WINDOWS没有提示找到新硬件，那么在设备管理器的硬件列表中，
    选择带问号的USB设备，更新驱动程序并指定目录。

FT232RL串口使用方法：
    FT232RL实现USB转串口，在逻辑功能方面的使用方法与普通计算机串口相同。

驱动安装方法：
或双击　CDM v2.12.16 WHQL Certified/CDM v2.12.16 WHQL Certified.EXE　文件，再插上转换器

FT232RL最新驱动下载网址  http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm