亚马逊第七代Kindle完全拆解：神奇的触摸-亚马逊,第七代,Kindle,拆解,-驱动之家

×

###### 分享到

- 一键分享
- QQ空间
- 新浪微博
- 百度云收藏
- 人人网
- 腾讯微博
- 百度相册
- 开心网
- 腾讯朋友
- 百度贴吧
- 豆瓣网
- 搜狐微博
- 百度新首页
- QQ好友
- 和讯微博
- 更多...

百度分享

门户版 博客版(默认)

- 首页
- 新闻
- 驱动
- 评测
- 社区
- 下载
- 驱动精灵
- 投稿

今 日 视 点

· | 央视3.15狠批中国联通：不作为！
· | 速腾躲过一劫！3.15晚会路虎极光倒下了
· | 微软新旗舰Lumia 940大曝光：太激进了

### 评测中心

当前位置 > 评测中心
亚马逊第七代Kindle完全拆解：神奇的触摸
2014-10-11 13:09:06 人气： 22113 次 作者：上方文Q 编辑：上方文Q[爆料] 评论(18)

不知不觉，亚马逊的Kindle已经发展到了第七代，也是第一次在国际市场上销售的Kindle，包括中国和日本！这自然让我们对它又多了一份关注。

Kindle七代拥有和Kindle Paperwhite相同的身材，配备6寸的Pearl电子纸屏幕，支持触摸，像素密度167PPI，内置4GB存储，支持802.11n Wi-Fi，每天看半小时书能使用四个星期，可以看作没有内置背光功能的Paperwhite。

iFixit近日对其进行了拆解分析，一起来看看它的内部世界吧。

棱角分明，比去年第六代体积大了一些，舒适感有所降低。

背部编号WP63GW。

所有接口按钮都在底部，包括电源键、多彩LED状态灯、micro USB接口。实体翻页按钮取消了。

亚马逊使用了一个薄薄的塑料边框，通过适量胶水和塑料卡扣连接在机体上，无需加热，轻轻一翘就能打开。

内部是标准的T5 Torx螺丝。

拧掉螺丝，前面板就下来了。

主板和电视都固定在后壳上。

先断开二者之间的连接线。

电池用了大量的胶水固定，并不好取下。

标准的锂离子聚合物电池，3.7V、890mAh，也就是3.29Wh，号称可连续使用14小时、待机658小时。Kindle Paperwhite的有5.25Wh呢。

东莞出品，迈科新能源公司。

固定主板的是几颗螺丝，和一个排线。

正面芯片一览：

红色：尔必达(现在是美光的了)B2432BCPE-8D-F LPDDR2内存

橙色：飞思卡尔MCIMX6L7DVN10AB 1GHz应用处理器，i.MX 6SoloLite系列，Cortex-A9架构，单核心

黄色：闪迪SDIN7DP2-4G eMMC iNAND Ultra 4GB嵌入式闪存

绿色：Atheros AR6803G-BL3B

蓝色：Maxim Integrated MAX77696A电源管理单元

粉色：24.000 430F (用途不详)

背面啥芯片也没有。

回到前面板，有一个塑料边框，上边是一圈电路板。

与其说是电路板，不如说是电路条。

上边是红外LED阵列和接收器，Neonode zForce技术，触摸功能就是靠它实现的。不同于传统的多点触摸屏，它是利用LED红外投射反射与手指的交互实现的。

上边和左边是LED和投射，右边和下边是红外接收器(可能是光电晶体管)。这是红外相机下的效果。

两颗芯片，红色的是Neonode zForce NN1001单芯片光学触摸控制器，橙色是德仪MSP430G2超低功耗微控制器。

好了，就这么多。

8分。还是比较容易拆解维修的，唯一难点就是电池。

新闻标签：亚马逊

相关阅读：

跟联通版啥区别？小米4移动4G版拆解

国产2K强机IUNI U3首发拆解：很有良心

Note 4拆解分析：比肾6贵多了、奇葩基带

三星首款金属手机拆解：太丧心病狂了

索尼Xperia Z3拆解：做工扎实 易维修

国内首家iPhone6深度拆解[多图]

分享到： 新浪微博 腾讯微博 QQ空间 开心网 人人网 百度贴吧 复制网址

文章观点支持

为文章报道质量打分

当前平均分：5.4(5 次打分)
登录驱动之家
忘记密码
没有帐号？立即注册>>
用合作网站帐户直接登录